**九江萍钢钢铁有限公司II类板、**

**二级板销售公告**

九江萍钢钢铁有限公司拟对仓库内II类、二级板资源进行销售，欢迎符合条件的单位踊跃与我司联系，具体如下：

**一、项目名称、运输方式及费用、交货期、时间、履约保证金等**

1.项目名称：II类、二级板销售。

2.数量：II类、二级板432吨，以合同签订为准。

3.运输方式以及费用：船运，销售方代办运输（如自提另外注明）。

5.交货期：合同签订后陆续交货，具体以合同为准。

6.履约保证金：大于等于合同签订金额的1%。

7.报价请注明：xxxx公司报价。

**二、资质要求**

1.公司具有独立法人资格

2.具有一般纳税人资质，能开具钢材《增值税专用发票》

**三、意向采购人提交的资格证明文件**

1.资质材料：（1）最新年检有效的企业资质【企业法人营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件、企业组织机构代码证副本复印件、已经办理三证合一的提供营业执照复印件，法定代表人身份证复印件即可】。（2）代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。（3）单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。（4）开户许可证复印件。

**四、销售方信息**

1.单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

2.联系地址：九江萍钢钢铁有限公司销售公司；邮编：332500

3.联系人：王先生 18870219105

4.法务监审部监督电话：李先生；18870210166

九江萍钢钢铁有限公司销售公司

公告时间：2023年10月20日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 单** | | | | |
| 公司名称（公章）： | | | | |
| 联系人： 手机： 传真： | | | | |
| 品种材质 | 报价产品 | 重量：吨 | 备注 | 到港船板价：元/吨 |
| 普板 （Q235B） | 二级品（板型） | 54 |  |  |
| 二级品（表面） | 30 |  |  |
| 二级品（尺寸） | / |  |  |
| II类品 | / |  |  |
| 低合金 （Q355B） | 二级品（板型） | 140 |  |  |
| 二级品（表面） | 146 |  |  |
| 二级品（尺寸） | 20 |  |  |
| II类品 | 42 |  |  |
| 合计 | | 432 |  |  |
| 具体到港： (以上到港船板价，如报出厂价请特别注明) | | | | |
| 申明： | | | | |
| 1、以上报价于发送我司邮箱后三日有效，传真件与原件同效。 | | | | |
| 2、未按要求填写的报价单，视为无效报价。 | | | | |
| 3、本资源不附带质保书。 | | | | |
| 4、如合同由托盘公司签订，请注明。 | | | | |
| 5、以上报价为含税全现款价格到港价格。 | | | | |
| 6、联系电话：18870219105。 联系人：王先生 法务监审部监督电话：李先生；18870210166 | | | | |
| 备注：请将该报价单加盖公章后于2023年10月23日15点前发送至我司邮箱xiaoshougw@pxsteel.com。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q235B | 14 | 2500 | 9500 | 2.61 | 1 | 92202209 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 92140437 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2000 | 9900 | 2.487 | 1 | 92339061 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2000 | 10200 | 2.562 | 1 | 92339061 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 25 | 2000 | 10500 | 4.121 | 1 | 92339051 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 30 | 2200 | 11200 | 5.803 | 1 | 92139064 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 40 | 2500 | 11800 | 9.263 | 1 | 92312060 | 裂纹非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
|  |  |  |  | 29.923 | 7 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 1 | 92334973 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11900 | 2.616 | 1 | 92338429 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 10200 | 2.802 | 1 | 92339435 | 麻点非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11300 | 2.484 | 1 | 92339385 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 9900 | 2.487 | 1 | 92339111 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10200 | 2.562 | 1 | 92339111 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 9000 | 2.261 | 1 | 92339117 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10400 | 2.612 | 1 | 92339321 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10700 | 2.688 | 1 | 92338865 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 9900 | 2.798 | 1 | 92338947 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10000 | 2.826 | 1 | 92338629 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10700 | 3.024 | 1 | 92338629 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10200 | 2.883 | 1 | 92335961 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92335928 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92335996 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2400 | 10200 | 3.843 | 1 | 92336842 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92335318 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2400 | 10700 | 4.032 | 1 | 92335866 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2400 | 10600 | 3.994 | 1 | 92335888 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9800 | 3.077 | 1 | 92338067 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92338067 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92336300 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92335608 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 11700 | 3.674 | 1 | 92335608 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2200 | 9600 | 3.647 | 1 | 92335972 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2000 | 9000 | 3.109 | 1 | 92337076 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2000 | 10200 | 3.523 | 1 | 92337076 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2000 | 9150 | 3.448 | 1 | 92336030 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11000 | 4.318 | 1 | 92339525 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11550 | 4.533 | 1 | 92338731 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 11600 | 5.464 | 1 | 92336062 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10100 | 4.757 | 1 | 92338219 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10000 | 4.71 | 1 | 92338219 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 35 | 2000 | 10000 | 5.495 | 1 | 92336500 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 35 | 2000 | 10000 | 5.495 | 1 | 92336500 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 35 | 2000 | 11550 | 6.347 | 1 | 92336500 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 35 | 2000 | 11250 | 6.182 | 1 | 92336500 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 60 | 2500 | 10250 | 12.069 | 1 | 92235204 | 中间裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
|  |  |  |  | 145.71 | 38 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q235B | 16 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 92339035 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2200 | 9900 | 2.736 | 1 | 92339041 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2000 | 10200 | 2.562 | 1 | 92339063 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2000 | 10200 | 2.562 | 1 | 92339063 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 1 | 92339055 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2500 | 9600 | 3.768 | 1 | 92228248 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2000 | 10350 | 3.25 | 1 | 92339023 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336932 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336932 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2000 | 11150 | 3.501 | 1 | 92339073 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336960 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336960 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2500 | 10200 | 4.004 | 1 | 92336964 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336954 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10350 | 3.575 | 1 | 92336954 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q235B | 20 | 2200 | 10200 | 3.523 | 1 | 92336954 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 53.062 | 16 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 8 | 2000 | 11900 | 1.495 | 1 | 91846937 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 9800 | 1.846 | 1 | 92210481 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 9800 | 3.077 | 1 | 92339499 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2400 | 9600 | 2.894 | 1 | 92338769 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 8450 | 2.123 | 1 | 92339351 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 10000 | 3.533 | 1 | 92337268 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 9200 | 3.25 | 1 | 92323363 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 9200 | 3.25 | 1 | 92323363 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2200 | 10550 | 3.644 | 1 | 92333140 | 板型非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 9850 | 3.866 | 1 | 92336688 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2400 | 10000 | 3.768 | 1 | 92335736 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2200 | 8000 | 2.763 | 1 | 92337753 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2400 | 9150 | 3.448 | 1 | 92336016 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2450 | 9200 | 3.539 | 1 | 92321690 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2450 | 9600 | 3.693 | 1 | 92321690 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2000 | 9300 | 3.212 | 1 | 92323373 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 8000 | 3.925 | 1 | 92335900 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 9800 | 4.808 | 1 | 92337827 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10200 | 5.004 | 1 | 92337827 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 10850 | 4.259 | 1 | 92338225 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 10850 | 4.259 | 1 | 92338225 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11200 | 4.396 | 1 | 92338225 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11700 | 4.592 | 1 | 92338225 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 92338277 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 11100 | 5.446 | 1 | 92335902 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11200 | 5.715 | 1 | 92336066 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 9600 | 4.898 | 1 | 92339143 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 9600 | 4.898 | 1 | 92339141 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 9600 | 4.898 | 1 | 92339141 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 11450 | 5.033 | 1 | 92335758 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2500 | 11200 | 6.154 | 1 | 92336330 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2500 | 10700 | 5.88 | 1 | 92336516 | 板型非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2200 | 9200 | 4.767 | 1 | 92335792 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92336596 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
|  |  |  |  | 139.244 | 34 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 19 | 2200 | 10850 | 3.56 | 1 | 92337008 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 19 | 2200 | 10200 | 3.347 | 1 | 92337008 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 19 | 2200 | 10200 | 3.347 | 1 | 92337008 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 29 | 2200 | 11800 | 5.91 | 1 | 92336536 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 9600 | 2.984 | 1 | 92240266 | 尺寸非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 19.148 | 5 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |  |
| Q355B | 28 | 2500 | 10700 | 5.88 | 1 | 92336516 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 28 | 2500 | 11250 | 6.182 | 1 | 92336516 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 60 | 2200 | 11200 | 11.605 | 1 | 92322266 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 60 | 2500 | 10000 | 11.775 | 1 | 92219656 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 28 | 2500 | 11500 | 6.319 | 1 | 92336516 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
|  |  |  |  | 41.761 | 5 |  |  |  |  |  |