**九江萍钢钢铁有限公司II类板、**

**二级板销售公告**

九江萍钢钢铁有限公司拟对仓库内II类、二级板资源进行销售，欢迎符合条件的单位踊跃与我司联系，具体如下：

**一、项目名称、运输方式及费用、交货期、时间、履约保证金等**

1.项目名称：II类、二级板销售。

2.数量：II类、二级板230吨，以合同签订为准。

3.运输方式以及费用：船运，销售方代办运输（如自提另外注明）。

5.交货期：合同签订后陆续交货，具体以合同为准。

6.履约保证金：大于等于合同签订金额的1%。

7.报价请注明：xxxx公司报价。

**二、资质要求**

1.公司具有独立法人资格

2.具有一般纳税人资质，能开具钢材《增值税专用发票》

**三、意向采购人提交的资格证明文件**

1.资质材料：（1）最新年检有效的企业资质【企业法人营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件、企业组织机构代码证副本复印件、已经办理三证合一的提供营业执照复印件，法定代表人身份证复印件即可】。（2）代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。（3）单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。（4）开户许可证复印件。

**四、销售方信息**

1.单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

2.联系地址：九江萍钢钢铁有限公司销售公司；邮编：332500

3.联系人：王先生 18870219105

4.法务监审部监督电话：李先生；18870210166

九江萍钢钢铁有限公司销售公司

公告时间：2024年5月17日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 单** | | | | |
| 公司名称（公章）： | | | | |
| 联系人： 手机： 传真： | | | | |
| 品种材质 | 报价产品 | 重量：吨 | 备注 | 到港船板价：元/吨 |
| 普板 （Q235B） | 二级品（板型） | / |  |  |
| 二级品（表面） | / |  |  |
| 二级品（尺寸） | / |  |  |
| II类品 | / |  |  |
| 低合金 （Q355B） | 二级品（板型） | 44 |  |  |
| 二级品（表面） | 104 |  |  |
| 二级品（尺寸） | / |  |  |
| II类品 | 82 |  |  |
| 合计 | | 230 |  |  |
| 具体到港： (以上到港船板价，如报出厂价请特别注明) | | | | |
| 申明： | | | | |
| 1、以上报价于发送我司邮箱后三日有效，传真件与原件同效。 | | | | |
| 2、未按要求填写的报价单，视为无效报价。 | | | | |
| 3、本资源不附带质保书。 | | | | |
| 4、如合同由托盘公司签订，请注明。 | | | | |
| 5、以上报价为含税全现款价格到港价格。 | | | | |
| 6、联系电话：18870219105。 联系人：王先生 法务监审部监督电话：李先生；18870210166 | | | | |
| 备注：请将该报价单加盖公章后于2024年5月20日15点前发送至我司邮箱xiaoshougw@pxsteel.com。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 14 | 2500 | 11300 | 3.105 | 1 | 92417057 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 11500 | 3.16 | 1 | 92417393 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92415427 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12300 | 3.09 | 1 | 92417189 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 10600 | 3.328 | 1 | 92417926 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 11400 | 4.027 | 1 | 92417644 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2400 | 12350 | 5.119 | 1 | 92417497 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11750 | 4.612 | 1 | 92417311 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11400 | 4.475 | 1 | 92417311 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 92417311 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 11300 | 4.879 | 1 | 92418081 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 43.821 | 11 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10700 | 2.688 | 1 | 92410199 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10400 | 2.612 | 1 | 92410199 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10700 | 2.688 | 1 | 92410199 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92415359 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2400 | 10700 | 3.225 | 1 | 92417179 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 11700 | 3.306 | 1 | 92417783 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92411478 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 1970 | 12200 | 3.773 | 1 | 92417884 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10800 | 3.391 | 1 | 92418060 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 9250 | 2.905 | 1 | 92418064 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2000 | 10500 | 3.627 | 1 | 92412526 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 10700 | 4.2 | 1 | 92411131 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11700 | 4.592 | 1 | 92416887 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10200 | 5.004 | 1 | 92416895 | 压痕非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10500 | 5.152 | 1 | 92416895 | 压痕非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 92417353 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11450 | 4.494 | 1 | 92417353 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 11200 | 5.275 | 1 | 92411032 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92417072 | 压痕非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10550 | 6.211 | 1 | 92417072 | 压痕非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 50 | 2000 | 9000 | 7.065 | 1 | 92407973 | 表面非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 50 | 2500 | 7800 | 7.654 | 1 | 92410977 | 表面非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 50 | 2500 | 8100 | 7.948 | 1 | 92410977 | 表面非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
|  |  |  |  | 103.201 | 23 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 11700 | 2.939 | 1 | 92417929 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 12450 | 3.127 | 1 | 92417929 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 12500 | 3.14 | 1 | 92417929 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 11300 | 2.839 | 1 | 92417929 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 11700 | 2.939 | 1 | 92417929 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 16 | 2000 | 11700 | 2.939 | 1 | 92417929 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 10150 | 4.781 | 1 | 92412788 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2200 | 11100 | 4.601 | 1 | 92414119 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2200 | 11700 | 4.849 | 1 | 92414119 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2200 | 11700 | 4.849 | 1 | 92414119 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 11150 | 5.252 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 11500 | 5.417 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 11500 | 5.417 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 11450 | 5.393 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
| Q355B | 24 | 2500 | 12000 | 5.652 | 1 | 92417534 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |  |
|  |  |  |  | 81.09 | 18 |  |  |  |  |  |