**附件4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | EI码 | 货物名称 | 型号规格 | 材质/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | EI0222018 | 钢骨架防腐瓦 | 860型 | 瓦的基板要求为1m（尺寸误差+3mm）宽，0.6mm（尺寸误差±10%）厚，成型后宽度860mm（尺寸误差±5mm）。上表面颜色为灰色。配专用固定螺钉15000颗 | 7288 | m | 13m长195块，7m长679块，配专用固定螺钉15000颗。 |
| 2 | EI0221996 | 防腐檩条 | 160\*70\*20\*2 | 基板采用Q235钢板 | 1755 | m | 9m/根 |
| 3 | EI0222019 | 防腐天沟 | 250\*450\*200\*2 | 基板采用Q235钢板 | 144 | m | 6m/根 |