|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标明细 | | | | |
| 序号 | 项目名称、规格型号 | 项目明细 | 单位 | 数量 |
| 1 | AV45-12鼓风机大修 | 轴流风机转子、承缸返厂清洗除垢, 检测和修理机械不圆度（含转子探伤检查）及检查圆跳度等，转子、承缸喷砂处理 | 台 | 1 |
| 2 | 轴流风机转子进气侧、排气侧密封片更换 |
| 3 | 轴流风机动静叶做探伤检测，动静叶片视情况更换（叶片锁紧组的锁紧块、隔块） |
| 4 | 轴流风机转子做高速动平衡试验 |
| 5 | 轴流风机更换静叶密封圈、石墨轴承、密封环，曲柄滑块视情况更换 |
| 6 | 轴流风机处理平衡管、后端漏气处理 |
| 7 | 风机防喘试验、增加自动控制功能 |
| 8 | 返厂后密封间隙、动叶静叶叶顶间隙检测、调整 |
| 9 | 厂家负责安装及安装时发现的其它问题的处理 |
| 10 | 更换伺服马达所有的密封件 |
| 11 | 出具检修报告 |
| 12 | 往返运输费用 |