九江萍钢钢铁有限公司

轧钢厂中板加热炉项目及九江方大环保矿渣粉加工B线热风炉维修项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2023-WWWZ053

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：九江萍钢轧钢厂中板加热炉项目及九江方大环保矿渣粉加工B线热风炉维修项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 类别 | 项目内容 | 备件、材料提供 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| 1 | 中板步进加热炉炉检 | 机装项目 | 活动梁立柱支撑加固8处。 | 1.机装项目：检修用备件、材料（含管道、阀、弯头、电焊条、氧气、乙炔、丙烷、螺栓、螺母）、行车（包括驾驶）由招标单位免费提供。检修用工器具、吊具等由投标单位自备。2.土建项目：检修用备件、材料（含各类耐火材料、隔热材料、锚固砖、锚固钩、PVC管）、行车（包括驾驶）由招标单位免费提供。检修用搅拌机、风镐等施工工具由投标单位自备。 | 一.机装部分1.汽化管道所有焊缝采用满焊，试压过程中（≥1.0MPa）以不漏水为合格；立柱钢结构采用满焊，连接部位用筋板加固。2.煤气管道采用交替焊接方式，连续均匀焊接，焊脚高度不小于被焊件的最小厚度；每焊接一轮，清除一次氧化铁皮，要求焊缝饱满、管道不变形；煤气管道焊接完成后采用肥皂水检漏后无泄漏点视为合格。3．汽化管道所有焊缝均为连续焊缝，试压过程中（≥1.0MPa）以不漏水为合格。二.土建部分 1.墙体浇注层与蓄热室箱体需紧密啮合，安装到位，不得留有缝隙。2.锚固砖吊挂按图纸要求进行，锚固砖吊挂钩固定应牢固、无松动、不变形。3.墙体浇注时，模板应不鼓肚、不漏浆，墙面平整，砌筑部位需按图纸要求预留膨胀缝，膨胀缝用PVC胀缝波纹板填充，浇注时应仔细捣打浇注料，保持浇注料致密。4.墙体制模时模板安装要求牢固、无泄漏、不鼓肚、不倒塌。5.拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模，严禁不具备拆模条件的情况下强行拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。三.检修现场及时清理，保证现场环境不受到破坏。四.总工期3天，机装项目质保期1年，土建项目质保期6个月。 | 处 | 8 |
| 2 | 步进梁汽化管道更换，规格Φ133×5mm管子约70米，含对应弯头。 | 米 | 70 |
| 3 | 步进炉出炉端两侧立柱钢结构更换2根，规格0.54m\*0.54m\*7.7m。 | 根 | 2 |
| 4 | 步进炉水冷管更换不锈钢管Φ80\*4mm50米、Φ50\*4mm50米（含弯头）。 | 米 | 100 |
| 5 | 土建项目 | 步进炉出炉端炉框立柱浇筑0.37m³。 | 立方米 | 0.37 |
| 6 | 步进炉烧嘴砖更换约4块，体积约1m×0.8m×0.6m×4=1.92m³（具体烧嘴数量、分布炉内定）。 | 立方米 | 1.92 |
| 7 | 加热炉侧墙损坏部位支模浇注，尺寸约1.2m×2m×0.6m×4个-1.92m³=3.84m³。 | 立方米 | 3.84 |
| 8 | 中板推钢加热炉炉检 | 机装项目 | Φ133×5mm汽化管道焊缝补焊18处。 | 处 | 18 |
| 9 | 煤气管道更换约12米，Φ1050\*10mm。 | 米 | 12 |
| 10 | 推钢炉出炉水管更换不锈钢管Φ80\*4mm25米、Φ50\*4mm25米，Φ108管子15米、Φ159管子15米（含弯头）。 | 米 | 80 |
| 11 | 九江方大环保矿渣粉加工B线热风炉维修 | 土建项目 | 燃烧室三个炉门及周边浇注料修复（2.7\*5=13.5㎡）。 | / | 1.需承揽方包工包料；2.耐火砖拆除，砌筑，浇注等，浇筑部位要求无浮浆，无空鼓，无杂物等；3.产生的废料需放到指定位置；4.修复后需满足正常生产需要，烘炉后耐火砖无变形，开裂的现象；5.工期预计15天左右，承揽方承担12个月的质保责任。 | 平方米 | 13.5  |
| 12 | 燃烧室三面斜坡等位置拆除重新砌筑（2.5\*3\*2+5\*1.5=22.5㎡）。 | 平方米 | 22.5  |
| 13 | 挡火墙及立柱等位置拆除重新砌筑补砖（7\*6=42㎡）。 | 平方米 | 42  |
| 14 | 炉膛风帽重新浇筑（3.6\*1.8=6.48㎡）。 | 平方米 | 6.48  |
| 15 | 风道内壁填充浇注料（3\*4=12㎡）。 | 平方米 | 12 |
| 16 | 二次燃烧室后墙立（5\*1\*2=10㎡）。 | 平方米 | 10 |

（二）技术要求：详见表单项目要求。

（三）招标数量：单次。

（四）计划招标时间：2023年7月19日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2023年7月14日12：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工数量为准进行结算付款。

**二、资质要求**

公司具有独立法人资格。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，安全生产许可证复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）

6.提供安全施工预案，安全管理人员证件、现场负责人、作业人数、特殊工种人数及作业证、安全管理体系文件；提供两份近三年轧钢加热炉检修业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金30000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工；18870214606。

（四）法务监审部监督电话：：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2023年6月30日

附件一：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商

业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除

外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公

务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日