附件5

污染物排放监测监控安装点位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监控要求 | 工序  | 安装点位 |
| 1 | 烟气排放连续在线监测系统（CEMS）a  | 熟料生产 | 水泥窑及窑尾余热利用系统（窑尾）、冷却机（窑头）排气筒。 |
| 煤磨 | 煤磨独立排放口。 |
| 水泥粉磨 | 独立烘干系统、水泥磨排气筒。 |
| 2 | 分布式控制系统（DCS）  | 熟料生产 | 水泥窑、窑尾烟气处理系统。 |
| 3 | 高清视频监控  | 燃料、原料储库（仓库） | 运输车辆进出口。 |
| 熟料生产 | 露天输送通道、成品装卸点。 |
| 发运 | 进出口。 |
| 4 | 空气质量监测微站  | 厂区内部 | 燃料、原料储库进出口，窑头、窑尾、水泥粉磨、发运等易产尘区域或车间进出口。 |
| 运输道路两侧 | 厂区内部道路路口、长度超过 200 米的道路中部。 |
| 5 | 门禁和视频监控系统 | 厂区 | 厂区进出口，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 |
| 注：a 监测项目依据附件1设置 |