**附件4**

**劳保杂件采购招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资编码** | **物资名称** | **规格型号** | **参数** | **计量单位** | **计划数量** |
| 1 | EI0122524 | 分体式雨衣 | L-XXXL |  | 套 | 1826 |
| 2 | EI0194578 | 下水裤 | L-XXXXL |  | 套 | 94 |
| 3 | EI0122525 | 连体雨衣 |  |  | 套 | 2 |
| 4 | EI0179749 | 荧光绿执勤雨衣 | 分体式，有两根反光条，绿色，含雨裤 |  | 套 | 1418 |
| 5 | EI0182436 | 环卫执勤雨衣 | 分体式，有两根反光条，桔红色，含雨裤 |  | 套 | 70 |
| 6 | EI0122486 | 中统雨鞋 | 36-43码 |  | 双 | 1007 |
| 7 | EI0122485 | 长统雨鞋 | 36-43码 |  | 双 | 2824 |
| 8 | EI0122541 | 绝缘雨鞋 | 36-43码 | 20KV | 双 | 6 |
| 9 | EI0211975 | 男式罗马口雨鞋 | 37码-44码 | 黑色 | 双 | 58 |
| 10 | EI0211974 | 女式礼仪鞋 | 34码-40码 | 黑色，防滑加厚底 | 双 | 78 |
| 11 | EI0198806 | 松紧反光背带 | 4\*1.5cm，荧光绿 |  | 件 | 2025 |
| 12 | EI0122542 | 荧光背心 | 桔红色或绿色，有两根反光条 |  | 件 | 10 |
| 13 | EI0147012 | 防噪声弹性耳塞 | 3M 1270 |  | 付 | 30045 |
| 14 | EI0197262 | 帆布工具袋 | 40cm\*30cm\*14cm |  | 只 | 777 |
| 15 | EI0122493 | 防灰帽 | 牛仔布 |  | 顶 | 2045 |
| 16 | EI0060581 | 草帽 |  |  | 顶 | 100 |
| 17 | EI0199857 | 竹编安全帽 | 鸭舌式 |  | 顶 | 459 |
| 18 | EI0122511 | 焊接防护眼镜 |  |  | 付 | 1542 |
| 19 | EI0122510 | 防冲击防护眼镜 |  |  | 付 | 2037 |
| 20 | EI0122568 | 平光防护眼镜 |  |  | 付 | 9817 |
| 21 | EI0122495 | 有色防护眼镜 |  |  | 付 | 550 |
| 22 | EI0165712 | 铅眼镜 |  |  | 副 | 2 |
| 23 | EI0184752 | 全密封眼镜 |  |  | 付 | 2500 |
| 24 | EI0122505 | 炼钢镜（带活动夹子） |  |  | 付 | 1100 |
| 25 | EI0122512 | 面屏支架 |  |  | 件 | 2607 |
| 26 | EI0122513 | 支架面屏 |  |  | 件 | 3896 |
| 27 | EI0062979 | 头戴电焊面罩 |  |  | 只 | 25 |
| 28 | EI0123258 | 手提式电焊面罩 | 带镜片 |  | 只 | 1475 |
| 29 | EI0122508 | 电焊面罩白玻璃 |  |  | 块 | 2110 |
| 30 | EI0203330 | 电焊镜片 | （黑玻璃） |  | 块 | 6616 |
| 31 | EI0122489 | 绝缘手套 | 12KV |  | 双 | 58 |
| 32 | EI0122522 | 高压绝缘手套 | 35KV |  | 双 | 14 |
| 33 | EI0177559 | 高效防颗粒物呼吸器 | 3900D |  | 套 | 5354 |
| 34 | EI0185452 | 过滤芯片 | 用于搭配三邦3900D型呼吸器 |  | 块 | 87305 |
| 35 | EI0167389 | 防尘口罩 | 3M3200含滤棉、滤盒 |  | 套 | 1133 |
| 36 | EI0060622 | 颗粒物滤棉 | 3M3701CN | 用于搭配防尘口罩3M3200 | 块 | 73900 |
| 37 | EI0122547 | 防毒面具 | 3M6200 含滤毒罐、滤棉 |  | 套 | 175 |
| 38 | EI0122548 | 有机气体滤毒盒 | 用于搭配3M6200防毒面具 |  | 个 | 170 |
| 39 | EI0184127 | 滤棉 | 用于搭配3M6200防毒面具 |  | 块 | 1100 |
| 40 | EI0203329 | 洗衣粉 | 252g |  | 包 | 150890 |
| 41 | EI0183622 | 毛巾 | 33\*74cm，材质：纯棉；公差（-5cm，10cm） |  | 条 | 11183 |
| 42 | EI0200408 | 煤防防静电工作服（春秋装） | S-7XL | 含裤子 | 套 | 56 |
| 43 | EI0202622 | 重型全封闭防化服 | FSR0202 | 由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴连为一体；整体具有防酸、碱等化学品渗透功能；防化胶靴具有抗刺穿、抗切割、防滑、防砸等性能；手套具有灵巧性高的性能。 | 套 | 14 |
| 44 | EI0165714 | 长袖双面正穿连体铅衣 |  | 0.35mmPb-0.50mmPb | 件 | 2 |
| 45 | EI0165713 | 铅手套 |  |  | 双 | 2 |
| 46 | EI0205811 | 防酸工作服 | 连体式 | 含面罩、鞋、手套、眼镜 | 套 | 4 |
| 47 | EI0060637 | 耐酸手套 |  |  | 双 | 20 |
| 48 | EI0184751 | 白大褂 | S-XXXL |  | 件 | 19 |
| 49 | EI0207844 | 隔热大褂 | M-4XL | 耐热温度300度以上、含头罩、手套 | 套 | 42 |
| 50 | EI0167697 | 隔热工作服 |  | 耐热温度300度以上，分体式含上衣、裤子、头罩、手套、鞋套 | 套 | 76 |
| 51 | EI0147033 | 绝缘鞋 | 5kv 36-43码 |  | 双 | 259 |
| 52 | EI0194581 | 作训解放鞋 | 36-42码 |  | 双 | 403 |
| 53 | EI0185156 | 警用作训鞋 | 军品黑色橡胶底，黑色帆布鞋面 |  | 双 | 40 |
| 54 | EI0185158 | 警用作训帽 |  | 格子布 | 顶 | 21 |
| 55 | EI0208781 | 警用冬季作训服 | 量身定做 | 长袖,含裤子，T/C=65%/35% | 套 | 21 |
| 56 | EI0208782 | 警用冬季作训服 | 量身定做 | 短袖,含裤子，T/C=65%/35% | 套 | 50 |
| 57 | EI0146999 | 标志 |  | 肩章、警号、胸花 | 套 | 27 |
| 58 | EI0185157 | 胸牌、警号、警衔 | 软布 | 按国家公安部标准 | 套 | 12 |
| 59 | EI0183693 | 消防员灭火防护服 | ZFMH-HC M(DRD) | 产品款式、颜色、标识、号型尺码均应符合17式消防员灭火防护服款式标识统型要求，采用三层结构，分别是外层、防水透气层(隔热层)和舒适层。防护服具备阻燃、轻便、抗拉力强、防静电和标识醒目等特点。 | 套 | 1 |
| 60 | EI0183697 | 消防员灭火防护靴 | RJX-26D | 本产品符合GA 6-2004《消防员灭火防护靴》标准的要求。防护靴主体为黑色，辅以醒目的金黄色。靴底和靴面均采用优质高温阻燃耐酸碱天然橡胶材料制成。 | 双 | 1 |
| 61 | EI0209105 | 消防员备勤服（短袖） |  | 丝光羊毛50%、涤纶短纤34%、莱赛尔15%、导电纤维1% | 套 | 28 |
| 62 | EI0209106 | 消防员备勤服（长袖） |  | 丝光羊毛50%、涤纶短纤34%、莱赛尔15%、导电纤维1% | 套 | 28 |
| 63 | EI0209107 | 消防员体能服（短袖） |  | 棉涤 | 套 | 28 |
| 64 | EI0209108 | 消防员体能服（长袖） |  | 棉 | 套 | 28 |
| 65 | EI0209109 | 消防员体能鞋 |  |  | 双 | 28 |
| 66 | EI0210377 | 消防备勤服标识（整套） |  | 含臂章、领章、胸章 | 套 | 28 |
| 67 | EI0210433 | 消防员备勤帽 |  | 火焰蓝 | 顶 | 28 |
| 68 | EI0215929 | 消防作训圆领衫 | 火焰蓝 | 长袖衣/裤春秋卫衣套装（带标识） | 套 | 26 |
| 69 | EI0221852 | 19专职消防员备勤大衣 |  | 火焰蓝 | 件 | 26 |
| 70 | EI0060589 | 冬执勤服 |  | 含裤子 | 套 | 180 |
| 71 | EI0219719 | 体能训练服（短袖，含裤子） |  | 棉涤，墨绿色 | 套 | 36 |
| 72 | EI0209872 | 保安斜跨式礼宾腰带 |  | 皮革、均码、黑色 | 根 | 30 |
| 73 | EI0215942 | 抢险救援服六件套 | 六件套 | 芳纶款，含衣、裤、手套、腰带、统型头盔、统型靴 | 套 | 13 |
| 74 | EI0219720 | 军用白床单 | 150\*210cm | 白色，允许尺寸误差±5% | 条 | 18 |
| 75 | EI0209114 | 短袖衬衣（计量工制服） | S-7XL | 聚酯纤维35%和棉65%混纺,白色 | 件 | 56 |
| 76 | EI0209117 | 夏裤（计量工制服） | S-7XL | 聚酯纤维75%和粘纤25%混纺,藏青色 | 件 | 56 |
| 77 | EI0205715 | 长袖衬衣(计量工专用) | S-7XL | 聚酯纤维35%和棉65%混纺，白色 | 件 | 58 |
| 78 | EI0205771 | 西装裤子（计量工制服） |  | 聚酯纤维75%和粘纤25%混纺，藏青色 | 条 | 29 |
| 79 | EI0205770 | 西装上衣（计量工制服） |  | 聚酯纤维75%和粘纤25%混纺，藏青色 | 件 | 29 |