**附件4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **萍安钢铁2024年化工产品采购招标清单** | | | | | | | |
| **业务编号：ZB/SC2024-HS021** | | | | | | | |
| **序号** | **物资编码** | **物资名称** | **规格型号** | **主要参数** | **计量单位** | **预计采购数量** | **备注** |
| 1 | EI0121535 | 阳离子交换树脂(强酸性) 001×7 |  |  | kg | 16500 |  |
| 2 | EI0168431 | 阴离子交换树脂(强碱性) | 201×7 |  | kg | 1500 |  |
| 3 | EI0172763 | 氨氮去除剂 |  |  | kg | 2000 |  |
| 4 | EI0210835 | 活性氧化铝 | 3～5 |  | kg | 2200 |  |
| 5 | EI0210834 | 活性氧化铝 | 6～8 |  | kg | 160 |  |
| 6 | EI0057470 | 磷酸氢二钠 |  | 工业级 | kg | 1000 |  |
| 7 | EI0215742 | 丙二醇混合添加剂 |  | 25% 1,2 丙二醇，75%水 | L | 3000 |  |
| 8 | EI0177703 | 片碱 | 25公斤/袋 |  | 袋 | 500 |  |
| 9 | EI0202256 | 反渗透膜专用阻垢剂 | PFT-150 | 25kg/桶 | 桶 | 30 |  |
| 10 | EI0176358 | 次氯酸钠溶液 | 10% |  | t | 10 |  |
| 11 | EI0199853 | 氨基磺酸 |  | 含量≥98% | t | 15 |  |
| 12 | EI0185345 | 氢氧化钙（粉末） | ≥95.0%，325目 | ≥95.0%；筛余物（0.045mm试验筛）≤2.0%，≥325目 | t | 25 |  |
| 13 | EI0168402 | 磷酸三钠 |  |  | t | 5 |  |
| 说明：  一、氢氧化钙（粉末）质量结算要求：当Ca(OH)₂含量≥95%时，按合同价结算；当90%≤Ca(OH)₂含量＜95%时，按合同单价的90%结算，当88%≤Ca(OH)₂含量＜90%时，按合同单价的10%结算，当Ca(OH)₂含量＜88%时，不结算（化验结果精确到0.1%）。若因粒度未达标，造成使用过程中发生堵管现象，按该批货物金额的90%扣款。次氯酸钠溶液，质量结算要求：当Cl含量≥10%时，按合同价结算；当9%≤Cl含量＜10%时，按合同单价的90%结算；8%≤Cl含量＜9%时，按合同单价的80%结算；当Cl含量＜8%时，不予结算。  二、氢氧化钙（粉末）单次送货数量约10吨，次氯酸钠溶液单次送货数量约5吨。 | | | | | | | |