招标清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 不锈钢电动百叶窗 |  | 1451 | ㎡ | 窗边框截面尺寸约60mm\*60mm\*1.1mm .叶片宽度100mm ,叶片厚度0.75mm,整体采用304不锈钢材质，所有尺寸误差±5%。供方现场指导安装，需方负责安装。不锈钢电动百叶窗尺寸规格及数量由双方签字确认，按双方签字确认的尺寸及数量验收。带开关箱，所有电线由需方自备。此次招标面积为使用单位需申报面积总和，签订合同以使用单位申报计划长乘宽计算单个堆积门面积（计算以米为单位），保留1位小数，不四舍五入。 |
| 3 | 快速堆积门 |  | 1600 | ㎡ | 包安装，堆积层叠式开启关闭，门框及门箱材质为2.0-2.5mm厚优质冷轧板钢构，门框滑槽内需配带毛刷类装置，电机具备防尘设施，带行程限位器，220v带遥控。此次招标面积为使用单位需申报面积总和，签订合同以使用单位申报计划长乘宽计算单个堆积门面积（计算以米为单位），保留1位小数，不四舍五入。 |
| 4 | 电动卷闸门 |  | 230 | ㎡ | 包安装，材质不锈钢304,厚度0.6-0.7mm，220v带遥控。此次招标面积为使用单位需申报面积总和，签订合同以使用单位申报计划长乘宽计算单个堆积门面积（计算以米为单位），保留1位小数，不四舍五入。 |