九江萍钢钢铁有限公司

2024年度防腐保温施工项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWLH037

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：2024年度防腐保温施工项目。

（二）技术要求：详见下表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 工序 | 技术要求 | 单位 | 预计数量 |
| 1 | 防腐类 | 钢结构防腐（含管道、设备等） | 1.除轻锈、环氧防锈底漆一遍或沥青漆一遍。2.以面积计算工程量。3.质保期1年。 | 平方米 | 1500 |
| 2 | 钢结构防腐（含管道、设备等） | 1.除尘、除污、除油、除轻锈； 2.聚氨酯面漆一遍。（管道要求做好流向、色环标识。） 3.以面积计算工程量。4.质保期1年。 | 平方米 | 8200 |
| 3 | 钢结构防腐（含管道、设备等） | 1.机械除中、轻锈，不要求见本色；2.环氧防锈底漆一遍，聚氨酯面漆一遍。（管道要求做好流向、色环标识。）3.以面积计算工程量。4.质保期1年。 | 平方米 | 66200 |
| 4 | 钢结构防腐（含管道、除尘器烟囱、设备等） | 1.机械除重锈，不要求见本色。2.富锌环氧防锈底漆一遍；云铁环氧防锈一遍；聚氨酯面漆二遍。（管道要求做好流向、色环标识。）3.以面积计算工程量。4.质保期2年。 | 平方米 | 79100 |
| 5 | 钢结构高温区域防腐（含管道、烟囱、设备等） | 1.机械除重锈，不要求见本色。2.301℃及以上有机硅耐高温防锈底漆两遍；301℃及以上有机硅耐高温面漆两遍。3.以面积计算工程量。4.质保期2年。 | 平方米 | 19600 |
| 6 | 钢结构高温区域防腐（含管道、烟囱、设备等） | 1.除尘、除污、除油、除轻锈。2.301℃及以上有机硅耐高温面漆一遍。3.以面积计算工程量。4.质保期1年。 | 平方米 | 1000 |
| 7 | 玻璃鳞片防腐(含脱硫内壁) | 1.除尘、除污、除油、除轻锈。2.采用3mm厚乙烯基玻璃鳞片一遍。3.质保期1年。 | 平方米 | 300 |
| 8 | 钢结构防腐（含管道、设备等。甲方免费提供材料） | 1.机械除中、轻锈，不要求见本色；2.油漆两遍。（管道要求做好流向、色环标识。）3.以面积计算工程量。4.质保期6个月。 | 平方米 | 1000 |
| 9 | 脱硫塔内部整体防腐 | 对脱硫塔内部进行防腐。技术要求：1.防腐前需根据现场情况由甲方确认后采取打磨或喷砂方式将原有内壁防腐层处理干净，钢构见本色。2.防腐要求：浆液区及底板采用标准镘刮型乙烯基酯玻璃鳞片，厚度2mm+耐磨镘刮型玻璃鳞片乙烯基酯2mm+玻璃布纤维增强型玻璃鳞片1mm；烟液区、膨胀节区域采用耐高温镘刮型玻璃鳞片乙烯基酯4mm；喷淋段：耐高温镘刮型玻璃鳞片乙烯基酯3mm+玻璃布纤维增强型玻璃鳞片1mm；锥段（变径区）、烟囱：标准镘刮型乙烯基酯玻璃鳞片，厚度3mm。质保期1年。 | 平方米 | 2000 |
| 10 | 钢结构防腐（含管道等） | 1.机械除重锈，不要求见本色。2.沥青防锈底漆一遍，包纺织布一层；沥青漆一遍，包纺织布一层；沥青漆一遍；聚氨酯面漆一遍。（管道要求做好流向、色环标识。）3.以面积计算工程量。4.质保期2年。 | 平方米 | 2000 |
| 11 | 墙面漆 | 一般外墙面（不含烟囱、水塔、造型、绘画等） | 1.表遍平整结实、无空鼓，无尘土、无油污，采用通用型防水涂料，刷两遍。2.以面积计算工程量。3.质保期1年。 | 平方米 | 7500 |
| 12 | 一般外墙面（不含烟囱、水塔、造型、绘画等） | 1.外墙有开裂松动、掉落、凸起地方需铲除，用专用外墙腻子粉抹平，达到表面整平结实、无空鼓，粉刷前需保持外墙表面无尘土、无油污、无鳞片状杂质，采用通用型防水涂料，刷两遍。2.以面积计算工程量。3.质保期1年。 | 平方米 | 20043 |
| 13 | 保温类 | 硅酸铝保温 | 1.对需保温部位表面进行清理（含拆除原有保温材料）以便包硅酸铝保温材料（含扎铁丝等）。2.以体积计算工程量。3.质保期1年。 | 立方米 | 1474.5 |
| 14 | 不锈钢铁皮保温 | 1.包0.3mm±0.04mm厚不锈钢铁皮。2.以面积计算工程量。3.质保期1年。 | 平方米 | 7895 |
| 15 | 抹面（甲方免费提供抹面材料） | 1.在保温材料施工后再进行抹面。2.以体积计算工程量。3.质保期1年。 | 立方米 | 10 |
| 16 | 烟道外保护层材料（复合硅酸盐纤维棉+铁丝网+麻刀水泥抹面） | 1.先用复合硅酸盐纤维棉做保温层，厚度约100mm，外保护层材料为铁丝网+麻刀水泥抹面，厚度约30mm左右。2.以实际使用材料面积计算工程量。3.质保期1年。 | 平方米 | 650 |

要求合格且符合国家、行业相关规范标准，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。防腐项目中富锌环氧防锈底漆的锌粉含量（除去挥发性之后的重量比例）约定为达到百分之七十以上。

（三）招标数量：合同执行期限为自合同生效后12个月。以实际施工数量为准进行结算付款。

（四）计划招标时间：2024年6月14日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2024年6月4日12：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15个工作日内。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证。

（三）提供二份近三年防腐保温业绩合同复印件。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，需防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质复印件，安全生产许可证复印件，公司注册满5年以上。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.提供安全施工预案，提供二份近三年防腐保温业绩合同复印件。（上述资料需加盖报名单位公章）

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金171000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工；18870216329。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年5月 日

附件一：

**授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日