**九江萍钢钢铁有限公司II类板、**

**二级板销售公告**

九江萍钢钢铁有限公司拟对仓库内II类、二级板资源进行销售，欢迎符合条件的单位踊跃与我司联系，具体如下：

**一、项目名称、运输方式及费用、交货期、时间、履约保证金等**

1.项目名称：II类、二级板销售。

2.数量：II类、二级板868吨，以合同签订为准。

3.运输方式以及费用：船运，销售方代办运输（如自提另外注明）。

4.交货期：合同签订后陆续交货，具体以合同为准。

5.履约保证金：大于等于合同签订金额的1%。

6.报价请注明：xxxx公司报价。

**二、资质要求**

1.公司具有独立法人资格

2.具有一般纳税人资质，能开具钢材《增值税专用发票》

**三、意向采购人提交的资格证明文件**

1.资质材料：（1）最新年检有效的企业资质【企业法人营业执照副本复印件、税务登记证（国税、地税）副本复印件、企业组织机构代码证副本复印件、已经办理三证合一的提供营业执照复印件，法定代表人身份证复印件即可】。（2）代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。（3）单位开票信息（上述资料需加盖报名单位公章）。（4）开户许可证复印件。

**四、销售方信息**

1.单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

2.联系地址：九江萍钢钢铁有限公司销售公司；邮编：332500

3.联系人：王先生 18870219105

4.法务监审部监督电话：李先生；18870210166

九江萍钢钢铁有限公司销售公司

公告时间：2024年8月9日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 单** | | | | |
| 公司名称（公章）： | | | | |
| 联系人： 手机： 传真： | | | | |
| 品种材质 | 报价产品 | 重量：吨 | 备注 | 到港船板价：元/吨 |
| 普板 （Q235B） | 二级品（板型） | / |  |  |
| 二级品（表面） | / |  |  |
| 二级品（尺寸） | / |  |  |
| II类品 | / |  |  |
| 低合金 （Q355B） | 二级品（板型） | 250 |  |  |
| 二级品（表面） | 377 |  |  |
| 二级品（尺寸） | 63 |  |  |
| II类品 | 178 |  |  |
| 合计 | | 868 |  |  |
| 具体到港： (以上到港船板价，如报出厂价请特别注明) | | | | |
| 申明： | | | | |
| 1、以上报价于发送我司邮箱后三日有效，传真件与原件同效。 | | | | |
| 2、未按要求填写的报价单，视为无效报价。 | | | | |
| 3、本资源不附带质保书。 | | | | |
| 4、如合同由托盘公司签订，请注明。 | | | | |
| 5、以上报价为含税全现款价格到港价格。 | | | | |
| 6、联系电话：18870219105。 联系人：王先生 法务监审部监督电话：李先生；18870210166 | | | | |
| 备注：请将该报价单加盖公章后于2024年8月13日11点前发送至我司邮箱xiaoshougw@pxsteel.com。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 14 | 2500 | 11700 | 3.215 | 1 | 92424839 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 92427766 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 40 | 2300 | 13000 | 9.389 | 1 | 92211710 | 板型非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 11000 | 4.749 | 1 | 92427715 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 11700 | 5.051 | 1 | 92427715 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10500 | 5.152 | 1 | 92429371 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 11900 | 3.27 | 1 | 92427983 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2400 | 12100 | 2.736 | 1 | 92428607 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11400 | 3.58 | 1 | 92427764 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 11250 | 4.416 | 1 | 92427685 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92427685 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2200 | 12300 | 4.248 | 1 | 92427918 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 11200 | 4.396 | 1 | 92427689 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92427630 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2400 | 12450 | 2.346 | 1 | 92423038 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11750 | 3.69 | 1 | 92428084 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 32 | 2500 | 9450 | 5.935 | 1 | 92424932 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 32 | 2500 | 9150 | 5.746 | 1 | 92424932 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 11200 | 2.708 | 1 | 92411399 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 10500 | 4.946 | 1 | 92426489 | 倒U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 50 | 2500 | 9100 | 8.929 | 1 | 92418117 | 正U非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 40 | 2500 | 11450 | 8.988 | 1 | 92424647 | 正U非正品 | I类II级 | 四毛 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 10100 | 3.964 | 1 | 92425795 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2200 | 12400 | 4.283 | 1 | 92427918 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10050 | 4.931 | 1 | 92428467 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 92428467 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 9350 | 4.404 | 1 | 92412647 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2200 | 11400 | 1.969 | 1 | 92422831 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2200 | 10200 | 1.762 | 1 | 92422749 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2000 | 12000 | 4.522 | 1 | 92422301 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 8000 | 3.925 | 1 | 92419128 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 10900 | 2.567 | 1 | 92422759 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 9950 | 3.515 | 1 | 92406464 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 1 | 92422817 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 12250 | 2.885 | 1 | 92422817 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 1 | 92422815 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 15 | 2200 | 12000 | 3.109 | 1 | 92415549 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2400 | 11200 | 3.376 | 1 | 92426836 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 10250 | 3.219 | 1 | 92428333 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2500 | 10200 | 2.002 | 1 | 92423032 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2500 | 8000 | 1.57 | 1 | 92423036 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 9200 | 4.333 | 1 | 92429019 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2500 | 9000 | 4.946 | 1 | 92428992 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 1 | 92423098 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 11700 | 5.051 | 1 | 92418253 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2200 | 10300 | 1.779 | 1 | 92422751 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10400 | 6.123 | 1 | 92428340 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2400 | 11200 | 3.798 | 1 | 92424911 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 11700 | 5.74 | 1 | 92422544 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 11700 | 5.74 | 1 | 92422544 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92429879 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92429875 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2200 | 10500 | 1.813 | 1 | 92411849 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2200 | 11500 | 3.972 | 1 | 92423713 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 15 | 2200 | 11400 | 2.953 | 1 | 92423555 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 12000 | 5.652 | 1 | 92424086 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92429087 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 11700 | 4.133 | 1 | 92428433 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10000 | 4.906 | 1 | 92339594 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 249.371 | 59 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 22 | 2100 | 10000 | 3.627 | 1 | 92410630 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10950 | 5.372 | 1 | 92426845 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 10300 | 4.447 | 1 | 92426465 | 气泡非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2400 | 11900 | 4.932 | 1 | 92425767 | 中间裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2500 | 10750 | 4.641 | 1 | 92426315 | 中间裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11350 | 3.564 | 1 | 92422682 | 表面裂纹非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11700 | 3.674 | 1 | 92422682 | 表面裂纹非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11700 | 3.674 | 1 | 92422684 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11700 | 3.674 | 1 | 92422682 | 中间裂纹非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2400 | 10700 | 3.629 | 1 | 92412066 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2400 | 12000 | 2.261 | 1 | 92423038 | 凹坑非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2400 | 12200 | 2.298 | 1 | 92423030 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2000 | 11200 | 4.572 | 1 | 92410483 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11400 | 5.817 | 1 | 92418392 | 压痕非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11200 | 5.715 | 1 | 92418392 | 压痕非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2600 | 11700 | 4.776 | 1 | 92422933 | 裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 92423024 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2400 | 12250 | 5.077 | 1 | 92418155 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2400 | 12300 | 5.098 | 1 | 92418155 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2400 | 11950 | 4.953 | 1 | 92418155 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | 92412076 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2400 | 10750 | 2.835 | 1 | 92425597 | 夹杂非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 10350 | 3.217 | 1 | 92414603 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11250 | 2.826 | 1 | 92419263 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 11700 | 5.051 | 1 | 92407635 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 11150 | 4.902 | 1 | 92411724 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 35 | 2500 | 11500 | 7.899 | 1 | 92424495 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 11950 | 5.628 | 1 | 92428525 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 10000 | 3.925 | 1 | 92429319 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11000 | 2.763 | 1 | 92425717 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 40 | 2500 | 11700 | 9.185 | 1 | 92415831 | 异物压入非正品（炼钢） | I类II级 | 四毛 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 9850 | 4.833 | 1 | 92301017 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2000 | 12000 | 4.522 | 1 | 92429303 | 边部裂纹非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 1 | 92429980 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 12000 | 3.768 | 1 | 92429972 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 11700 | 3.674 | 1 | 92429976 | 裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10200 | 3.203 | 1 | 92425401 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 10500 | 2.308 | 1 | 92425593 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11200 | 2.813 | 1 | 92414879 | 压痕非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 11200 | 2.708 | 1 | 92405455 | 裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 9800 | 2.693 | 1 | 92429683 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2600 | 11200 | 4.572 | 1 | 92410545 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10200 | 4.804 | 1 | 92429791 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 9900 | 1.865 | 1 | 92422737 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 9800 | 1.846 | 1 | 92422737 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10700 | 5.04 | 1 | 92429437 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10200 | 4.804 | 1 | 92429255 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10150 | 1.912 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10600 | 1.997 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 11200 | 2.11 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 8300 | 1.955 | 1 | 92423018 | 表面裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10700 | 5.04 | 1 | 92427515 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 65 | 2200 | 10750 | 12.067 | 1 | 92428178 | 划伤非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2200 | 8850 | 4.28 | 1 | 92428785 | 异物压入非正品（轧钢） | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2400 | 11200 | 5.064 | 1 | 92427831 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2400 | 11200 | 5.064 | 1 | 92427831 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2400 | 11200 | 5.064 | 1 | 92427831 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2400 | 11200 | 5.064 | 1 | 92427831 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2200 | 12300 | 4.673 | 1 | 92424548 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 9600 | 4.71 | 1 | 92339141 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2200 | 10100 | 5.233 | 1 | 92419316 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 1 | 92428043 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 1 | 92422804 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11700 | 5.97 | 1 | 92412194 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 26 | 2500 | 11700 | 5.97 | 1 | 92412194 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92421801 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 9650 | 4.545 | 1 | 92412649 | 表面非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 11750 | 3.247 | 1 | 92424343 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 11000 | 3.886 | 1 | 92424144 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10450 | 2.888 | 1 | 92424494 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 11400 | 2.756 | 1 | 92421323 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10200 | 5.004 | 1 | 92424138 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92418163 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10250 | 3.219 | 1 | 92426136 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 11200 | 3.482 | 1 | 92418343 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 10550 | 3.28 | 1 | 92418343 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 1 | 92421261 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10550 | 6.211 | 1 | 92418474 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92418474 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11800 | 2.594 | 1 | 92424831 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12500 | 3.454 | 1 | 92424962 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2200 | 11700 | 3.637 | 1 | 92416203 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10450 | 3.281 | 1 | 92426582 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2000 | 12000 | 4.522 | 1 | 92427933 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92428316 | 凹坑非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10100 | 5.946 | 1 | 92428316 | 凹坑非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 10250 | 4.506 | 1 | 92428837 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 11700 | 3.306 | 1 | 92428759 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 376.384 | 90 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 72 | 2200 | 8050 | 10.01 | 1 | 92421592 | 厚度非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 15 | 2400 | 11200 | 3.165 | 1 | 92425760 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 56 | 2500 | 7750 | 8.517 | 1 | 92426349 | 厚度非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 56 | 2500 | 7900 | 8.682 | 1 | 92426349 | 厚度非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 62 | 2200 | 8700 | 9.315 | 1 | 92425036 | 厚度非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 62 | 2200 | 8550 | 9.155 | 1 | 92425036 | 厚度非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 1900 | 11750 | 3.155 | 1 | 92418787 | 宽度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 1980 | 12000 | 3.357 | 1 | 92427312 | 宽度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 1980 | 12000 | 3.73 | 1 | 92427554 | 宽度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 1980 | 11200 | 3.482 | 1 | 92427554 | 宽度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
|  |  |  |  | 62.568 | 10 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 22 | 2000 | 11100 | 3.834 | 1 | 92413932 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 22 | 2000 | 11350 | 3.92 | 1 | 92413932 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10750 | 2.7 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11300 | 2.839 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 11300 | 3.122 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92426648 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92426648 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10050 | 5.917 | 1 | 92426648 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92426648 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10450 | 6.152 | 1 | 92426648 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10400 | 6.123 | 1 | 92426648 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11050 | 2.776 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11650 | 2.926 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11200 | 2.813 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11400 | 2.864 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11200 | 2.813 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11550 | 2.901 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92427927 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 50 | 2200 | 11750 | 10.146 | 1 | 92417966 | Ⅰ级 | II类I级 | 只切头尾 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10550 | 2.65 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 11600 | 3.205 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10100 | 2.791 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 12000 | 3.014 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11400 | 2.864 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 11300 | 3.122 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10100 | 2.791 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 11200 | 3.095 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92413983 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 10900 | 2.738 | 1 | 92429121 | Ⅰ级 | II类I级 | 四切 | Ⅱ类品 |
|  |  |  |  | 177.316 | 50 |  |  |  |  |  |