|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报 价 单** | | | | |
| 公司名称（公章）： | | | | |
| 联系人： 手机： 传真： | | | | |
| 品种材质 | 报价产品 | 重量：吨 | 备注 | 到港船板价：元/吨 |
| 普板 （Q235B） | 二级品（板型） | / |  |  |
| 二级品（表面） | / |  |  |
| 二级品（尺寸） | / |  |  |
| II类品 | / |  |  |
| 低合金 （Q355B） | 二级品（板型） | 274 |  |  |
| 二级品（表面） | 154 |  |  |
| 二级品（尺寸） | 39 |  |  |
| II类品 | / |  |  |
| 合计 | | 467 |  |  |
| 具体到港： (以上到港船板价，如报出厂价请特别注明) | | | | |
| 申明： | | | | |
| 1、以上报价于发送我司邮箱后三日有效，传真件与原件同效。 | | | | |
| 2、未按要求填写的报价单，视为无效报价。 | | | | |
| 3、本资源不附带质保书。 | | | | |
| 4、如合同由托盘公司签订，请注明。 | | | | |
| 5、以上报价为含税全现款价格到港价格。 | | | | |
| 6、联系电话：18870219105。 联系人：王先生 法务监审部监督电话：李先生；18870210166 | | | | |
| 备注：请将该报价单加盖公章后于2024年8月29日14点前发送至我司邮箱xiaoshougw@pxsteel.com。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 10 | 2500 | 10700 | 2.1 | 1 | 92406746 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2200 | 9600 | 1.99 | 1 | 92422970 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 1 | 92406738 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10550 | 1.988 | 1 | 92428736 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 92406733 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10850 | 2.044 | 1 | 92422972 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 9400 | 2.214 | 1 | 92331168 | 变形非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 10200 | 2.402 | 1 | 92331168 | 变形非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 11050 | 2.672 | 1 | 92424513 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 1 | 92407887 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11250 | 2.473 | 1 | 92407887 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 10000 | 2.198 | 1 | 92407887 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11500 | 2.528 | 1 | 92430695 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11000 | 2.418 | 1 | 92430695 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 11700 | 2.572 | 1 | 92430695 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2200 | 10700 | 2.587 | 1 | 92411399 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 11700 | 3.215 | 1 | 92430943 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 1 | 92424987 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10200 | 2.818 | 1 | 92230725 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2000 | 11400 | 2.864 | 1 | 92423007 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 12000 | 3.316 | 1 | 92418465 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 11800 | 3.261 | 1 | 92418465 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 10500 | 3.709 | 1 | 92415662 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2500 | 11600 | 4.098 | 1 | 92415662 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 12000 | 4.71 | 1 | 92430421 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 12100 | 3.799 | 1 | 92421161 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2500 | 9800 | 4.231 | 1 | 92339056 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 11950 | 4.69 | 1 | 92428915 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 92428915 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 11150 | 5.252 | 1 | 92431098 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 10700 | 5.04 | 1 | 92429783 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 12000 | 5.652 | 1 | 92429502 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 10200 | 4.804 | 1 | 92429783 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 12000 | 5.652 | 1 | 92429504 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 11800 | 5.558 | 1 | 92413904 | 变形非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 11000 | 5.181 | 1 | 92413904 | 变形非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 10800 | 5.087 | 1 | 92413906 | 变形非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 11300 | 5.322 | 1 | 92413906 | 变形非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 1 | 92418267 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 1 | 92429977 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 12000 | 5.652 | 1 | 92429502 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 1 | 92429977 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 11000 | 4.749 | 1 | 92418267 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2500 | 10250 | 5.029 | 1 | 92324297 | 板型非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 9000 | 4.239 | 1 | 92430669 | 板型非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 12100 | 5.699 | 1 | 92413902 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2400 | 10200 | 4.804 | 1 | 92413902 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2500 | 12000 | 6.594 | 1 | 92429726 | 倒U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2200 | 10200 | 4.932 | 1 | 92414433 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2200 | 10400 | 5.029 | 1 | 92414433 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 1 | 92429811 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 1 | 92429811 | 波浪非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 11000 | 4.836 | 1 | 92413910 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 10600 | 4.66 | 1 | 92413910 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 11400 | 5.011 | 1 | 92413910 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 10900 | 4.792 | 1 | 92413910 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2200 | 11900 | 6.165 | 1 | 92426180 | 鼓包非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10100 | 4.757 | 1 | 92418222 | 变形非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10200 | 6.005 | 1 | 92429914 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 10700 | 6.3 | 1 | 92429914 | 正U非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 40 | 2200 | 9750 | 6.735 | 1 | 92425667 | 波浪非正品 | I类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
| Q355B | 40 | 2500 | 12100 | 9.499 | 1 | 92416409 | 变形非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 40 | 2500 | 11300 | 8.871 | 1 | 92424647 | 正U非正品 | I类II级 | 四毛 | 二级品 |
|  |  |  |  | 273.073 | 63 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 10 | 2000 | 10200 | 1.601 | 1 | 92411927 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2500 | 12100 | 2.375 | 1 | 92428674 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 10 | 2500 | 10850 | 2.129 | 1 | 92428660 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10800 | 2.035 | 1 | 92428613 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2000 | 10700 | 2.016 | 1 | 92428615 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 1 | 92428639 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 8550 | 2.349 | 1 | 92400083 | 凹坑非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 10300 | 2.83 | 1 | 92427979 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 10700 | 2.94 | 1 | 92427979 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2500 | 12050 | 3.311 | 1 | 92427127 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 14 | 2000 | 12000 | 2.638 | 1 | 92327229 | 表面非正品 | II类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2200 | 10700 | 2.957 | 1 | 92327723 | 夹杂非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 16 | 2500 | 11450 | 3.595 | 1 | 92427230 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 18 | 2000 | 10000 | 2.826 | 1 | 92323871 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10000 | 3.14 | 1 | 92407670 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 10200 | 4.004 | 1 | 92401116 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 10700 | 3.36 | 1 | 92431230 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2500 | 11200 | 4.396 | 1 | 92430100 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 11200 | 3.517 | 1 | 92431400 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 20 | 2000 | 11600 | 3.642 | 1 | 92431402 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 22 | 2400 | 11200 | 4.642 | 1 | 92416153 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2000 | 10000 | 3.768 | 1 | 92400510 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 24 | 2400 | 11650 | 5.268 | 1 | 92329586 | 表面非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2000 | 12000 | 4.71 | 1 | 92430431 | 氧化铁皮压入非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 12000 | 5.181 | 1 | 92427474 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 25 | 2200 | 10800 | 4.663 | 1 | 92431063 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 28 | 2000 | 12000 | 5.275 | 1 | 92431733 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 12000 | 5.652 | 1 | 92431394 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10350 | 4.875 | 1 | 92430750 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 9400 | 4.427 | 1 | 92431391 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 11150 | 5.252 | 1 | 92430902 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10200 | 4.804 | 1 | 92431283 | 边部裂纹非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2000 | 10800 | 5.087 | 1 | 92431073 | 切边不良非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 30 | 2500 | 9200 | 5.417 | 1 | 92412236 | 分层非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 1 | 92430860 | 压痕非正品 | I类II级 | 四毛 | 二级品 |
| Q355B | 50 | 2500 | 12000 | 11.775 | 1 | 92430860 | 压痕非正品 | I类II级 | 四毛 | 二级品 |
|  |  |  |  | 153.074 | 37 |  |  |  |  |  |
| 钢种 | 厚 | 宽 | 长 | 理论重量 | 块数 | 轧批号 | 初判等级 | 综判结果 | 切边 | 非正品类型 |
| Q355B | 17 | 2200 | 9800 | 2.877 | 1 | 92432089 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 17 | 2200 | 10650 | 3.127 | 1 | 92432089 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 17 | 2200 | 10700 | 3.141 | 1 | 92432089 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 23 | 2200 | 12000 | 4.767 | 1 | 92430816 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 23 | 2200 | 12100 | 4.806 | 1 | 92430816 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 23 | 2200 | 12000 | 4.767 | 1 | 92432087 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 23 | 2200 | 12350 | 4.906 | 1 | 92432087 | 厚度非正品 | I类II级 | 四切 | 二级品 |
| Q355B | 65 | 2200 | 8900 | 9.991 | 1 | 92425504 | 厚度非正品 | II类II级 | 只切头尾 | 二级品 |
|  |  |  |  | 38.382 | 8 |  |  |  |  |  |